AC/DC 模块电源 AT380-12W系列 

[image: ]产品特性

·  封装类型：DIP，lead wire；
·  温度范围：-40℃ to +85℃；
·  转换效率：85 ~ 87%； 
·  隔离耐压：3000VDC；
·  输入范围：85 ~ 380VAC，120V ~ 630VDC
·  输出保护：过流与短路保护；
·  有CE、ROHS认证；

应用领域：工业、仪器仪表、射频通信、轨道交通、智能路灯、智能开关、低功率LED灯、智能家居.

选型表

	产品型号
	安装方式
	输入电压
范围
	输出
	效率Min./Typ.
	最大容性负载(uF)

	
	
	
	功率(W)
	电压(VDC)
	电流(mA) Min./Typ
	
	

	AT380-12W12A
	裸板引线式
	85~380VAC
	12
	12
	800
	85
	1200

	AT380-12W12B
	裸板插针式
	
	12
	12
	800
	85
	1200

	AT380-12W12C
	塑胶外壳引线式
	
	12
	12
	800
	85
	1200

	AT380-12W12D
	塑胶外壳插针式
	
	12
	12
	800
	85
	1200




机械规格
	外壳材料ABS
	阻燃耐热

	外形尺寸
	AT380-12W12A / B
	41mm*23.5mm*17mm(不含针脚高度)

	
	AT380-12W12C / D
	40mm*28mm*22.5mm(不含针脚高度)

	产品重量
	AT380-12W12A
	31g(Typ.)

	
	AT380-12W12D
	42g(Typ.)

	冷却方式
	
	自然冷却



· 带引线的型号的重量视引线长度而定;

输入参数

	项目
	操作条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	输入电压范围
	交流输入
	85
	380
	450
	Vac

	
	直流输入
	120
	532
	630
	Vdc

	输入频率
	交流输入
	47
	--
	63
	Hz

	输入电流
	直流输入(532V)
	--
	28
	--
	mA

	开机启动时间
	
	--
	800
	1500
	ms

	浪涌电流
	交流输入
	--
	10
	--
	A

	输入滤波类型
	
	LC

	外部保险丝
	
	交流输入：1A/500VAC，慢断，必接。
直流输入：1A/1KV,慢断，必接。
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输出参数

	项目
	操作条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	输出电压精度
	--
	--
	--
	±1.0
	±1.5
	%

	电压调节率
	满载
	
	--
	±0.25
	±0.5
	%

	负载调节率
	10%~100% 负载
	AT380-12W
	--
	±1.0
	±2
	%

	纹波噪声
	20MHz 带宽，100%负载
	AT380-12W
	--
	--
	120
	mV

	温漂系数
	满载
	
	--
	±0.05
	--
	%/℃

	短路保护
	
	
	可持续，自恢复

	过流保护
	AT380-12W
	110~150% Io 自恢复

	最小负载
	
	
	0
	--
	--
	%




通用特性

	项目
	操作条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	绝缘电阻
	输入 - 输出
	3000
	--
	--
	Vac

	工作环境温度
	
	-40
	25
	+55
	℃

	储存温度
	
	-40
	25
	+85
	℃

	工作湿度
	
	--
	--
	95
	%RH

	焊接温度
	波峰焊接
	260 ± 5℃; time：5-10s

	
	手工焊接
	360 ± 10℃; tim：3-5s

	开关频率
	
	--
	65
	72
	KHz

	平均无故障工作时间
	
	
	MIL-HDBK-217F@25°C > 200,000 h
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产品特性曲线
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转换效率与负载
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参考设计

典型应用设计
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	FUSE1
	CO1
	MOV1

	1A/500VAC Slow-blow, required
	470uF ( High frequency low resistance )
	10D 821K




Notes: co1 select High frequency low resistance Electrolytic capacitor



EMC 推荐电路设计




[image: ]




	FUSE1
	MOV1
	CX1
	L1
	L2
	CO1

	1A/500V 慢断，必接
	10D 821K
	0.1uF/500V
	UU9.8 - 10mH
	0.47uH
SLO0420HR47MTT
	470uF




Notes: co1 select High frequency low resistance Electrolytic capacitor
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产品尺寸图

AT380-12W
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AT380-12W-C
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Note:

Pin diameter tolerances:±0.1mm General tolerances:±0.5mm


	PIN
	Note

	L
	AC L 交流输入 	火线

	N
	AC N 交流输入 	零线

	+
	+DC 直流输出正极

	-
	-DC 直流输出参考地



xxx科技有限公司

深圳市宝安区
销售热线：
技术支持邮箱： 
官方网站：
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